**AXI LCD控制器设计**

========================

|| 控制接口：AXI-Lite ||

|| 数据接口：AXI-Full ||

========================

**控制过程：**

**//Configuration**

Processor: slv\_reg\_endAdrr=0x1000\_0000;

Processor: slv\_reg\_startAddr=0x1000\_FFFF;

**//Control Process**

Processor: slv\_reg\_command=Load\_PIC

Processor: while(slv\_reg\_status==Loading);

**//Control Process End**